Инструкция по укладке

	\ - гидроизоляция стен фундамента.

1. Измерить расстояние от нижней точки фундамента до поверхности земли(учитывая ширину выступа плиты фундамента). 

2. Добавить материал на дополнительный расход:
- на загиб материала у основания фундамента 30 см (см. рис. 2);
- на каждый поперечный нахлест 20 см (см. рис. 2).
Например, при высоте фундамента 2,5 м, необходимая ширина покрытия: 2,5 м + 0,3 м + 0,2 м = 3 м, следовательно, Вам необходимы рулоны шириной 2 м и 1 м. 

3. Укпадывать материал горизонтально выступами к стене, начиная от угла станы фундамента. 

4. Закрепить первый ряд ИЗОСТУДА с помощью гвоздей и шайб в верхней части полотна с шагом 20 см (см. рис. 1). 

5. На вертикальных стыках сделать нахлест не менее 50 см и проклеить с помощью ленты ЭЛОТЕН. 

6. Уложить на первый ряд материала второй ряд с нахлестом 20 см (см. рис. 2).Закрепить второй ряд ИЗОСТУДА с помощью гвоздей и шайб в верхней частиполотна (на уровне второго ряда выступов) с шагом 20 см (см. рис, 3). 

7. По верхнему краю последнего ряда покрытия закрепить гвоздями защитный профиль через отверстия, расположенные вдоль кромки профиля (см. рис. 3).
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	- защита гидроизоляции и дренаж.

1. Измерить расстояние от нижней точки фундамента до поверхности земли(учитывая ширину выступа плиты фундамента). 

2. Добавить материал на дополнительный расход:
- на загиб материала вокруг дренажной трубы 40 см (как показано на рис. 4). 

3. Укпадывать материал вертикально выступами и геотекстилем к грунту, начиная от угла станы фундамента. 

4. На вертикальных стыках сделать нахлест не менее 20 см. 

5. Закрепить ИЗОСТУД с помощью гвоздей и шайб в верхней части полотна (на уровне второго ряда выступов) с шагом 20 см (см. рис. 4). 

6. Отделить геотекстиль и обернуть дренажную трубу, как показано на рис. 4. 

7. По верхнему краю мембраны закрепить гвоздями защитный профиль через отверстия, расположенные вдоль кромки профиля (см. рис. 4).
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	- террасы и плоские кровли.

1. Укладывать материал горизонтально выступами вверх непосредственно на гидроизоляцию или плиту утеплителя. 

2. Все поперечные и продольные стыки необходимо делать с нахлестом 20 см. При необходимости стыки проклеить с помощью ленты ЭЛОТЕН со стороны плоской части покрытия. 

3. Уложить ИЗОСТУД, как показано на рис. 5, чтобы края покрытия заходили на боковые стены до верхнего уровня финального слоя. 

4. По верхнему краю покрытия закрепить гвоздями защитный профиль через отверстия, расположенные вдоль кромки профиля (см. рис. 3). 

5. В качестве финального слоя можно использовать гравий, тротуарную плитку или другой материал.
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	- висячие сады.

1. Укладывать материал горизонтально выступами и геотекстилем вверх непосредственно на гидроизоляцию. 

2. Все поперечные и продольные стыки необходимо делать с нахлестом 20 см. При необходимости стыки проклеить с помощью ленты ЭЛОТЕН со стороны плоской части покрытия. 

3. Уложить ИЗОСТУД ГЕО, как показано на рис. 6, чтобы края покрытия заходили на боковые стены до верхнего уровня финального слоя. 

4. По верхнему краю покрытия закрепить гвоздями защитный профиль через отверстия, расположенные вдоль кромки профиля (см. рис. 3).
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	- отмостки, дорожки, площадки. 

1. Уложить и уплотнить выравнивающую стяжку из песка вокруг здания, обеспечив уклон от стен дома для отвода воды. 

2. На расстоянии 1,4 м от стен дома выкопать небольшой водоприемный канал для отвода воды (см. рис. 7). 

3. На слой песка уложить ИЗОСТУД выступами вниз. Край мембраны завести на 30 см на стену дома и закрепитьс помощью гвоздей и шайб в верхней части полотна (на уровне второго ряда выступов) с шагом 20 см. 

4. Второй край мембраны выложить по контуру водоприемного канала, как показано на рис. 7. 

5. Водоприемный канал засыпать дренирующим материалом (для улучшения водопропускной способности канала на дренимрующий материал можно уложить фильтрующий материал). 

6. На всю поверхность ИЗОСТУДA (кроме канала) насыпать песчано-гравийную смесь. 

7. На песчано-гравийную смесь уложить брусчатый камень или тротуарную плитку общей шириной 0,6 м. Остальное засыпать слоем грунта или гумусом. 

8. Край мембраны, заведенный на стену, можно закрыть с помощью отделочногот камня или любого другого материала для отделки фасадов (см. рис. 7).
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